|  |
| --- |
| AC  Mercutel  RS485-MQTT  телеметрия  +5|A | B | GND |